|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения**  **ОАО «Водоканал» г. Чебоксары**  **за IV квартал 2012 года.**  (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.09 г. № 1140  «Об утверждении раскрытия стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»)  Пункт 40. **Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения**:  а) количество поданных и зарегистрированных заявок:  - на технические условия подключения объектов капитального строительства к системе холодного водоснабжения - 112 шт;  - на подключение объектов капитального строительства к системе холодного водоснабжения - 68 шт;  б) количество исполненных заявок:  - на технические условия подключения объектов капитального строительства к системе холодного водоснабжения - 112 шт;  - на подключение объектов капитального строительства к системе холодного водоснабжения - 68 шт;  в) заявок на технические условия подключения объектов капитального строительства к системе холодного водоснабжения и заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – нет.  г) Резерв мощности по производству питьевой воды составляет:  - г. Чебоксары (ОВС «Заовражная») - 127 753,2 м3/сут;  - пос. Чандрово – 178 м3/сут. В летний период резерв отсутствует.  - пос. Сосновка – 180 м3/сут. В летний период резерв отсутствует.  - пос. Северный – 120 м/сут.  - пос. Октябрьский – 80 м3/сут.  - пос. Первомайский – 140 м3/сут.  - пос. Пролетарский – 160 м3/сут.  Резерв пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимых объемов, может быть определен в зависимости от места расположения подключаемого объекта.  **Стандарты раскрытия информации в сфере водоотведения и очистки**  **сточных вод ОАО «Водоканал» г. Чебоксары**  **за IV квартал 2012 года.**  ( в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.09 г. № 1140  «Об утверждении раскрытия стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии») |  | П.И.Бурмистров |
| **Пункт 51.** **Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения**:  а) количество поданных и зарегистрированных заявок:  - на технические условия подключения объектов капитального строительства к системе  водоотведения – 62 шт;  - на подключение объектов капитального строительства к системе водоотведения – 33 шт;  б) количество исполненных заявок:  - на технические условия подключения объектов капитального строительства к системе  водоотведения – 62 шт;  - на подключение объектов капитального строительства к системе водоотведения – 33 шт;  в) заявок на технические условия подключения объектов капитального строительства к системе водоотведения и заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении которых принято решение об отказе в подключении - нет;  г) резерв мощности системы водоотведения г. Чебоксары лимитируется проектной мощностью ГУП БОС г. Новочебоксарска ( общая проектная мощность – 320 тыс. м3/сут.). Доля мощности ГУП БОС зарезервированная для приема стоков г. Чебоксары составляет – 230 тыс. м3/сут. При максимальной суточной очистке стоков г. Чебоксары резерв составляет – 49 608,46 м3/сут.  Резерв мощности системы очистки сточных вод (БОС) пос. Сосновка (общая проектная мощность – 200 м3/сут) - составляет 115 м3/сут.  Резерв пропускной способности сетей водоотведения и канализационных насосных станций зависит от места расположения подключаемого объекта. |  |  |