|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения****ОАО «Водоканал» г. Чебоксары****за IV квартал 2012 года.**(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.09 г. № 1140«Об утверждении раскрытия стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»)Пункт 40. **Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения**:а) количество поданных и зарегистрированных заявок:- на технические условия подключения объектов капитального строительства к системе холодного водоснабжения - 112 шт;- на подключение объектов капитального строительства к системе холодного водоснабжения - 68 шт; б) количество исполненных заявок:- на технические условия подключения объектов капитального строительства к системе холодного водоснабжения - 112 шт;- на подключение объектов капитального строительства к системе холодного водоснабжения - 68 шт; в) заявок на технические условия подключения объектов капитального строительства к системе холодного водоснабжения и заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении – нет.г) Резерв мощности по производству питьевой воды составляет:- г. Чебоксары (ОВС «Заовражная») - 127 753,2 м3/сут;- пос. Чандрово – 178 м3/сут. В летний период резерв отсутствует.- пос. Сосновка – 180 м3/сут. В летний период резерв отсутствует.- пос. Северный – 120 м/сут.- пос. Октябрьский – 80 м3/сут.- пос. Первомайский – 140 м3/сут.- пос. Пролетарский – 160 м3/сут. Резерв пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимых объемов, может быть определен в зависимости от места расположения подключаемого объекта.**Стандарты раскрытия информации в сфере водоотведения и очистки** **сточных вод ОАО «Водоканал» г. Чебоксары****за IV квартал 2012 года.**( в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.09 г. № 1140«Об утверждении раскрытия стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии») |  | П.И.Бурмистров |
| **Пункт 51.** **Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения**:а) количество поданных и зарегистрированных заявок:- на технические условия подключения объектов капитального строительства к системе водоотведения – 62 шт;- на подключение объектов капитального строительства к системе водоотведения – 33 шт;б) количество исполненных заявок: - на технические условия подключения объектов капитального строительства к системе водоотведения – 62 шт; - на подключение объектов капитального строительства к системе водоотведения – 33 шт;в) заявок на технические условия подключения объектов капитального строительства к системе водоотведения и заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении которых принято решение об отказе в подключении - нет;г) резерв мощности системы водоотведения г. Чебоксары лимитируется проектной мощностью ГУП БОС г. Новочебоксарска ( общая проектная мощность – 320 тыс. м3/сут.). Доля мощности ГУП БОС зарезервированная для приема стоков г. Чебоксары составляет – 230 тыс. м3/сут. При максимальной суточной очистке стоков г. Чебоксары резерв составляет – 49 608,46 м3/сут.Резерв мощности системы очистки сточных вод (БОС) пос. Сосновка (общая проектная мощность – 200 м3/сут) - составляет 115 м3/сут. Резерв пропускной способности сетей водоотведения и канализационных насосных станций зависит от места расположения подключаемого объекта. |  |  |