Приложение 1 к котировочной заявке о проведении

запроса котировок в электронной форме

**Сведения о функциональных, качественных характеристиках и стоимости пневматических шин для автомобилей, спецтехники и тракторов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Размерность шин | Модель / производитель | Индекс нагрузки  (Индекс скорости) | Исполнение | Комплектация | Количество, шт. | Цена с НДС, руб. | Сумма, руб., в т. ч. НДС |
| **Автошины грузовые** | | | | | | | | |
| 1 | 11R22,5 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 2 | 400/70-21 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 3 | 425/85R21 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 4 | 12,00R20 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 5 | 11,00R20 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 6 | 10,00R20 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 | 9,00R20 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 8 | 8,25R20 |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 9 | 12,00R18 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| **Автошины легкогрузовые и легковые** | | | | | | | | |
| 10 | 205/75R16С |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 11 | 235/70R16 |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 12 | 225/75R16 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 13 | 215/65R16 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 14 | 225/85R15С |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 15 | 185/75R16С |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 16 | 175/70R13 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| **Шины пневматические сельскохозяйственные и индустриальные** | | | | | | | | |
| 17 | 28,1R26 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 18 | 15,5 - 38 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 19 | 11,2-20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | 7,5 - 20 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 21 | 9,00 - 16 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 22 | 8,25-15 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 23 | 12,5/80-18 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 24 | 18,4 - 26 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 25 | 16,0/70-20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 26 | 16,9 - 28 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ИТОГО: | | | | | | | |  |

- Пневматические шины для автомобилей, спецтехники и тракторов (далее – Товар) являются новыми, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, а также не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании, не бывшие в употреблении, свободные от прав третьих лиц и не являются выставочным образцом.

- Качество и комплектность поставляемого Товара соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, а также требованиям настоящего технического задания, и подтверждаются Сертификатами соответствия ТС;

- Гарантийный срок службы шин (т.е. срок, в течение которого производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и работоспособность шин до предельного износа рисунка протектора) — 5 лет с даты изготовления.

**Обязуемся:**

- Поставлять Товар в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления заявки Покупателя своими силами и за свой счет по следующему адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Якимовская, д.105А (Автотранспортный цех АО «Водоканал»). Покупатель формирует заявку в соответствии со своей потребностью в пневматических шинах.

- Поставлять Товар, выпускаемый серийно, с датой выпуска не ранее 2019 года;

- Нести ответственность за всякого рода порчу Товара до приёмки его представителем Покупателя;

- При замене Покупателем полного комплекта шин, предназначенного для определенного транспортного средства, рекомендовать шины других производителей, которые являются пневматическими шинами с улучшенными функциональными характеристиками, и по согласованию с Покупателем, поставлять данные шины;

- Вместе с поставляемой партией Товара предоставлять оригиналы следующих документов:

- счет-фактуру, товарную накладную (либо Универсальный передаточный документ) (*вписать документы, соответствующие учетной политике бухгалтерского учета предприятия* *Поставщика*) для каждой из сторон, подписанные Поставщиком;

- заполненные и подписанные Поставщиком спецификации для каждой из сторон, являющиеся неотъемлемой частью Договора поставки, на поставляемую партию Товара.

- В случае поставки Товара ненадлежащего качества, а так же в случае обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или при погрузо-разгрузочных работах, заменить данные шины своими силами и за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней без каких-либо затрат со стороны Покупателя.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП