Приложение 1 к котировочной заявке о проведении

запроса котировок в электронной форме

**Сведения о функциональных, качественных характеристиках и стоимости стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Кол-во  (шт) | Значение параметров либо описание параметра | | | | | | | | | | Цена за единицу АКБ, руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| Краткое описание АКБ | Тип корпуса, тип полюсных выводов  АКБ \* | Поляр-ность  Прям./ обратн. | Залитый/  сухой | Номинальное Напряжение  (В) | Номинальная емкость (А\*ч) | Ток холодной прокрутки (А) | Габаритные размеры  (ДхШхВ), мм. | Гаран-тия, мес. | Масса  (кг) |
| 1 | Стартерная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 6СТ-60 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стартерная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 6СТ-60  EFB | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стартерная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 6СТ-75 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стартерная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 6СТ-90 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стартерная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 6СТ-100 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стартерная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 6СТ-100 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стартерная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 6СТ-140 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Стартерная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 6СТ-190 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | |  |

**Примечания:**

**\* Европейский** тип корпуса предусматривает утопленные в корпус полюсные выводы АКБ, **Азиатский** тип корпуса предусматривает выступающие полюсные выводы над корпусом АКБ. Тип полюсных выводов **Т1** предусматривает их коническую форму, диаметр **«+»** - 19,5 мм, диаметр **«-»** - 17,9 мм.

* Стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи новые, не бывшие в употреблении, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
* Стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи соответствуют ГОСТ Р 53165-2008 «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники»;
* Стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи выпускаются серийно заводом (*торговая марка*), находящегося по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи могут эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -400С до +500С;
* Заводские номера и дата выпуска каждой единицы АКБ нанесены методом гравировки на крышке и соответствуют требованиям технического задания;

**Обязуемся:**

* Осуществлять поставку АКБ в течение срока действия договора поставки, согласно перечня аккумуляторных батарей, указанных выше, в пределах цены договора поставки, отдельными партиями по заявке Заказчика, сформированной в соответствии с потребностью в аккумуляторных батареях;
* Осуществлять поставку АКБ своими силами и за свой счет до склада Заказчика по следующему адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Якимовская, д.105А (Автотранспортный цех АО «Водоканал»);
* Осуществлять поставку АКБ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика;
* Осуществлять поставку АКБ с датой выпуска не ранее 2 (двух) месяцев на момент поставки;
* Заменить АКБ своими силами и за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента оповещения Поставщика без каких-либо затрат со стороны Заказчика, в случае поставки АКБ ненадлежащего качества, а так же в случае обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или при погрузо-разгрузочных работах;
* Осуществлять поставку АКБ в фирменной упаковке завода-изготовителя и нести ответственность за всякого рода порчу АКБ до приёмки его Заказчиком;
* Вместе с поставляемой партией АКБ предоставлять оригиналы следующих документов:

- счет-фактуру, товарную накладную (либо Универсальный передаточный документ) (*вписать документы, соответствующие учетной политике бухгалтерского учета предприятия*);

- заполненные спецификации на поставляемую партию АКБ;

- заполненные гарантийные талоны на каждую АКБ;

- инструкцию по эксплуатации на каждую АКБ;

- копии сертификата качества, паспорта качества или иные документы, подтверждающие качество АКБ (*вписать документы, которые будут предоставляться при поставке).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП